SC8110 1-3KVA
功能特点
◆在线式设计 , 确保供电高可靠 ;
◆宽输入电压 / 频率范围 , 适应恶劣电网环境 ;
◆大屏 LCD 显示 , 更为直接的获取工作状态 ;
◆高功率密度设计 , 整机体积较同类产品小 20%-40%;
◆出色的环保、节能特性 ;
◆丰富的监控管理选件 , 提高系统可靠性 ;
◆通过百事服卡接入云监控管理平台 , 远程监控控制 , 手机短信报警 , 快速反应售后服务。
 
高功率密度设计
◆采用先进的拓扑设计 , 大大提升了产品的功率密度 , 减小产品的体积 , 适应更多场合 ;
◆输出功率因数 0.8, 符合负载的发展 , 实现更强的带载能力。
卓越的电气性能
◆ DSP 全数字控制 , 输出稳压精度高 , 具有自我保护和故障诊断功能 ;
◆输入功率因数高达 0.99, 提升电能利用率 , 有效降低使用成本 ;
◆整机效率高达 91% 以上 , 并提供 ECO 模式 , 节能效益明显 ;
◆过载能力强 , 市电额定下 ,125% 负载可 5 分钟 , 满足负载突加的情况 ;
◆智能化电池管理功能 , 延长电池模块的使用寿命。
LCD 显示
◆用户可轻松获取 UPS 状态信息 , 包括工作模式等 ;
◆用户可通过 LCD 实时查询电池容量与负载容量 ;
◆故障状态清楚显示 , 提升问题解决速度。
完善的电源管理
◆风扇的故障自检和自动识别负载大小调整转速 , 降低功耗和噪音 ;
◆标配 RS-232 及 USB 通讯接口 , 方便用户对 UPS 进行的通讯管理 ;
◆配合不同的监控卡 , 可满足并实现用户多样的管理功能 ;
◆提供 EPO 紧急关断功能。
	型号
	SC8110-1K
	SC8110-1KL
	SC8110-2K
	SC8110-2KL
	SC8110-3K
	SC8110-3KL

	额定容量
	1kVA/0.8kW
	2kVA/1.6kW
	3kVA/2.4kW

	输入
	电压
	(165~300)VAC

	
	频率
	(40~60)Hz(软件可调)

	输出
	电压
	220×(1±2％)VAC

	
	频率
	与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz

	
	
	50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕

	输出波形
	正弦波

	备用时间（满载/半载）
	>5’/14′
	—-
	>9’/21′
	—-
	>5’/15′
	—-

	电池形式
	阀控式铅蓄电池
	—-
	阀控式铅蓄电池
	—-
	阀控式铅蓄电池
	—-

	外接电池标称电压
	—-
	36VDC
	—-
	36VDC
	—-
	36VDC

	转换时间
	零中断

	超载能力
	110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms

	通讯界面
	RS-232+IntelligentSlot

	操作环境
	温度
	0℃～40℃

	
	湿度
	20％～90％

	外观尺寸（W×D×H）
（mm×mm×mm）
	355x145x225
	425x190x320

	重量(净重)kg
	14
	5
	34
	13.5
	34.5
	14


· 
· [bookmark: _GoBack]SC8110 5KVA-10KVA
应用对象  
服务器 , 存储器 , 网络设备 ,VIOP 通讯设备 , 自动化设备 , 精密仪器 , 医疗诊断设备 ,OFFICE 办公终端 , 网络间交换 设备及服务器 , 机房等。
 
适用行业
电信、金融、政府、医疗、教育、制造、交通、邮政、物流、商业、零售 ....
                办公电脑设备             医疗设备                   监控设备              POS 收银系统            精密仪器               商业办公设备
 
功能特点
◆在线式设计 , 确保供电高可靠 ;
◆宽输入电压 / 频率范围 , 适应恶劣电网环境 ;
◆大屏 LCD 显示 , 更为直接的获取工作状态 ;
◆高功率密度设计 , 整机体积较同类产品小 20%-40%;
◆出色的环保、节能特性 ;
◆丰富的监控管理选件 , 提高系统可靠性 ;
◆通过百事服卡接入云监控管理平台 , 远程监控控制 , 手机短信报警 , 快速反应售后服务。
  
高功率密度设计
◆采用先进的拓扑设计 , 大大提升了产品的功率密度 , 减小产品的体积 , 适应更多场合 ;
◆输出功率因数 0.8, 符合负载的发展 , 实现更强的带载能力。
卓越的电气性能
◆ DSP 全数字控制 , 输出稳压精度高 , 具有自我保护和故障诊断功能 ;
◆输入功率因数高达 0.99, 提升电能利用率 , 有效降低使用成本 ;
◆整机效率高达 91% 以上 , 并提供 ECO 模式 , 节能效益明显 ;
◆过载能力强 , 市电额定下 ,125% 负载可 5 分钟 , 满足负载突加的情况 ;
◆智能化电池管理功能 , 延长电池模块的使用寿命。
LCD 显示
◆用户可轻松获取 UPS 状态信息 , 包括工作模式等 ;
◆用户可通过 LCD 实时查询电池容量与负载容量 ;
◆故障状态清楚显示 , 提升问题解决速度。
完善的电源管理
◆风扇的故障自检和自动识别负载大小调整转速 , 降低功耗和噪音 ;
◆标配 RS-232 及 USB 通讯接口 , 方便用户对 UPS 进行的通讯管理 ;
◆配合不同的监控卡 , 可满足并实现用户多样的管理功能 ;
◆提供 EPO 紧急关断功能。
	型号
	SC8110-5K
	SC8110-5KL
	SC8110-6K
	SC8110-6KL
	SC8110-10K
	SC8110-10KL

	额定容量
	5KVA
	6KVA
	10KVA

	输入
	输入配线
	单相二线＋地线

	
	电压范围
	120~275V

	
	频率范围
	46~64Hz50/60HZ自适应

	
	输入功因
	>0.99

	输出
	电压范围
	220×（1±1%）VAC

	
	频率范围
	市电模式：(46~54)Hz/(56~64)Hz(与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz/60(±0.1%)Hz

	
	电流峰值比
	3：1

	
	额定功率因数
	0.8

	超载能力
	Load<105%,长期运行;105%<Load≤125%>1min;125%<Load≤150%>30sec

	效率
	upto90%

	电池电压
	16pcs×12VDC*2

	外形尺寸(mm)
W*D*H
	248*620*500
	248*460*500
	248*620*500
	248*460*500
	248*620*500
	248*460*500

	重量（KG）
	57
	18
	57
	18
	59
	19.5


 *注：我司致力于技术创新，不断提供更好的产品和服务满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。

